\begin{pspicture*}[showgrid=bottom](-3,-3)(3,3)
	% /!\ Il faut dilater toutes les coordonnées par 2
    %\psset{xunit=1 cm, algebraic=true}
    %\psgrid[xunit=0.5, yunit=0.5, subgriddiv=0, gridcolor=lightgray]
    \psaxes[ticks=none,labels=none]{->}(0,0)(-3,-3)(3,3)

	% Cercle trigo
    \pscircle(0,0){2}
	\uput[dr](2,0){\tiny 1}
	\uput[ur](0,2){\tiny 1}

	% Utilisation des coords polaires
    \SpecialCoor

	% Points pour A et V
	% en coordonnées polaires
    \psdots(2;51)(2;90)(2;-72)
	% Point A
    \uput[r](2;51){$a \; \frac{2\pi}{7}$}
	% Ligne allant du centre vers le point
    \psline(0;0)(2;51)

	% Point b
    \uput[ul](2;90){$b \; \frac{-45\pi}{6}$}
	% Ligne allant du centre vers le point
    \psline(0;0)(2;90)

	% Point A
    \uput[dr](2;-72){$c \; \frac{18\pi}{5}$}
	% Ligne allant du centre vers le point
    \psline(0;0)(2;-72)
\end{pspicture*}
