\begin{pspicture*}[showgrid=bottom](-3,-3)(3,3)
	% /!\ Il faut dilater toutes les coordonnées par 2
    %\psset{xunit=1 cm, algebraic=true}
    %\psgrid[xunit=0.5, yunit=0.5, subgriddiv=0, gridcolor=lightgray]
    \psaxes[ticks=none,labels=none]{->}(0,0)(-3,-3)(3,3)

	% Cercle trigo
    \pscircle(0,0){2}
	\uput[dr](2,0){\tiny 1}
	\uput[ur](0,2){\tiny 1}

	% Utilisation des coords polaires
    \SpecialCoor


	% Points pour A et V
    \psdots(2;0)(2;120)(2;-120)
	% Point A
    \uput[ur](2;0){$A$}
    \uput[ul](2;120){$B$}
    \uput[dl](2;-120){$C$}
    \uput[dl](1;180){$E$}
	% Ligne allant du centre vers le point
    \psline(2;120)(2;-120)
    \psline(2;120)(2;0)
    \psline(2;0)(2;-120)


\end{pspicture*}
