<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[10pt,xcolor=table]{classPres}
%\usepackage{myXsim}

\title{}
\author{}
\date{Novembre 2019}

\begin{document}

\begin{frame}{Isolation phonique} 

    Une source sonore émet une intensité de 140dB.

    On veut l'isoler avec le même isolant que la dernière fois. L'intensité sonore se calcule donc avec la fonction suivante:
    \[
        f(x) = 150\times 0.9^x
    \]

    Ci-dessous les ordres de grandeurs acoustique:
    \begin{tabular}{p{3cm}cc}
        Avion au décollage &amp; 130dB &amp; \\
        Seuil de douleur &amp; 120dB &amp; \\
        Concert &amp; 105dB &amp; \\
        Seuil de danger &amp; 90dB &amp; \\
        Salle de classe &amp; 65dB &amp; \\
        Voix normale &amp; 45dB &amp; \\
        Chuchotement &amp; 25dB &amp; \\
    \end{tabular}

    Pour chaque ordre de grandeur calculer l'épaisseur d'isolant nécessaire.
\end{frame}

\end{document}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "master"
%%% End:

</pre></body></html>