<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{myXsim}

\author{Benjamin Bertrand}
\title{Internet - Cours}
\date{Janvier 2023}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\maketitle

\setcounter{section}{1}
\section{Protocoles numériques}

Pour échanger des informations les outils numériques ne peuvent communiquer qu'en bit (des 0 ou des 1).

Suivant le \textbf{support} utilisé (câble électrique, fibre optique, onde électromagnétique dans l'air...) les 1 et les 0 sont "vus" différemment. Par exemple:
\begin{itemize}
    \item Dans un câble électrique le 1 peut être du courant qui passe et le 0 du courant qui ne passe pas.
    \item Dans une fibre optique le 1 peut être de la lumière et le 0 pas de lumière.
    \item etc
\end{itemize}

Une fois que le support est choisi, il faut \textbf{encoder} les informations en 1 et 0. Pour construire notre protocole, nous avons utilisé la table suivante

\begin{center}
    \small
    \setlength{\tabcolsep}{2pt}
    \begin{tabular}{|c|*{13}{c|}}
        \hline
        Caractère &amp; a &amp; b &amp; c &amp; d &amp; e &amp; f &amp; g &amp; h &amp; i &amp; j &amp; k &amp; l &amp; m \\
        \hline
        Codage &amp; 00000 &amp; 00001 &amp; 00010 &amp; 00011 &amp; 00100 &amp; 00101 &amp; 00110 &amp; 00111 &amp; 01000 &amp; 01001 &amp; 01010 &amp; 01011 &amp; 01100 \\
        \hline
        \hline
        Caractère &amp; n &amp; o &amp; p &amp; q &amp; r &amp; s &amp; t &amp; u &amp; v &amp; w &amp; x &amp; y &amp; z\\
        \hline
        Codage &amp; 01101 &amp; 01110 &amp; 01111 &amp; 10000 &amp; 10001 &amp; 10010 &amp; 10011 &amp; 10100 &amp; 10101 &amp; 10110 &amp; 10111 &amp; 11000 &amp; 11001  \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

Il a fallut ensuite choisir un \textbf{rythme} c'est notre débit.

Puis nous avons entouré notre message dans une \textbf{trame}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|*{8}{c|}}
        \hline
        Information &amp; Start &amp; Lettre ... &amp;  Lettre ...&amp; Lettre ... &amp; Lettre ... &amp; Parité &amp; Stop \\
        \hline
        Signal &amp; 1 &amp; \_\;\_\;\_\;\_\;\_ &amp; \_\;\_\;\_\;\_\;\_ &amp; \_\;\_\;\_\;\_\;\_ &amp; \_\;\_\;\_\;\_\;\_ &amp; \_&amp; 1 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

Le bit de \textbf{parité} permet de s'assurer que le message transmis n'a pas été transformé lors de la transmission.

\subsection*{Exemple}

\afaire{Encoder le message: \texttt{plop}}

\end{document}
</pre></body></html>