\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{myXsim}

\author{Benjamin Bertrand}
\title{Internet - Cours}
\date{Janvier 2023}

\pagestyle{empty}

\begin{document}

\maketitle

\setcounter{section}{1}
\section{Protocoles numériques}

Pour échanger des informations les outils numériques ne peuvent communiquer qu'en bit (des 0 ou des 1).

Suivant le \textbf{support} utilisé (câble électrique, fibre optique, onde électromagnétique dans l'air...) les 1 et les 0 sont "vus" différemment. Par exemple:
\begin{itemize}
    \item Dans un câble électrique le 1 peut être du courant qui passe et le 0 du courant qui ne passe pas.
    \item Dans une fibre optique le 1 peut être de la lumière et le 0 pas de lumière.
    \item etc
\end{itemize}

Une fois que le support est choisi, il faut \textbf{encoder} les informations en 1 et 0. Pour construire notre protocole, nous avons utilisé la table suivante

\begin{center}
    \small
    \setlength{\tabcolsep}{2pt}
    \begin{tabular}{|c|*{13}{c|}}
        \hline
        Caractère & a & b & c & d & e & f & g & h & i & j & k & l & m \\
        \hline
        Codage & 00000 & 00001 & 00010 & 00011 & 00100 & 00101 & 00110 & 00111 & 01000 & 01001 & 01010 & 01011 & 01100 \\
        \hline
        \hline
        Caractère & n & o & p & q & r & s & t & u & v & w & x & y & z\\
        \hline
        Codage & 01101 & 01110 & 01111 & 10000 & 10001 & 10010 & 10011 & 10100 & 10101 & 10110 & 10111 & 11000 & 11001  \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

Il a fallut ensuite choisir un \textbf{rythme} c'est notre débit.

Puis nous avons entouré notre message dans une \textbf{trame}
\begin{center}
    \begin{tabular}{|c|*{8}{c|}}
        \hline
        Information & Start & Lettre ... &  Lettre ...& Lettre ... & Lettre ... & Parité & Stop \\
        \hline
        Signal & 1 & \_\;\_\;\_\;\_\;\_ & \_\;\_\;\_\;\_\;\_ & \_\;\_\;\_\;\_\;\_ & \_\;\_\;\_\;\_\;\_ & \_& 1 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{center}

Le bit de \textbf{parité} permet de s'assurer que le message transmis n'a pas été transformé lors de la transmission.

\subsection*{Exemple}

\afaire{Encoder le message: \texttt{plop}}

\end{document}
